

**нижний разьем** "Пятиконтактный 180° DIN 41524-разъём" - "аудиовыход" на внешний УНЧ   
3, 5 - аудио выход   
2 - "корпус"   
**верхний разьем** "Семиконтактный 180° DIN 45329-разъём" - подключение к ЭМИ   
<http://pics.qip.ru/002ASC-1045lGW/>   
№ контакта - напряжение (без нагрузки):   
1 - +11,6в   
2 - 0в (общий для 11,6в)   
3 - 0в (общий для +/-15в)   
4 - -15,6в   
5 - +16,5в   
6 - аудио   
7 - аудио

