

**нижний разьем** "Пятиконтактный 180° DIN 41524-разъём" - "аудиовыход" на внешний УНЧ
3, 5 - аудио выход
2 - "корпус"
**верхний разьем** "Семиконтактный 180° DIN 45329-разъём" - подключение к ЭМИ
<http://pics.qip.ru/002ASC-1045lGW/>
№ контакта - напряжение (без нагрузки):
1 - +11,6в
2 - 0в (общий для 11,6в)
3 - 0в (общий для +/-15в)
4 - -15,6в
5 - +16,5в
6 - аудио
7 - аудио

