Подключение источника питания	
Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание	
VACMIN	195	V	Минимальное входное переменное напряжение	
VACMAX	265	V	Максимальное входное переменное напряжение	
FL	50	Hz	Частота питающей сети	
TC	1,98	ms	Время открытого состояния диода	
Z	0,53		Коэффициент потерь	
ŋ	73,0	%	Расчетный КПД	
VMIN	226,3	V	Минимальное постоянное входное напряжение	
VMAX	374,8	V	Максимальное постоянное входное напряжение	
				
Входной каскад	
Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание	
Fuse	1,00	A	Номинальный ток входного предохранителя	
IAVG	0,08	A	Средний ток через диодный мост (входной ток)	
				
Параметры микросхемы	
Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание	
Микросхема	TNY267PN		Название микросхемы PI	
Device Mode	По умолчанию		Режим ограничения тока микросхемы PI	
PO	13,00	W	Общая выходная мощность	
VDRAIN Estimated	610,24	V	Фактическое ожидаемое напряжение стока	
VDS	5,47	V	Открывающее напряжение сток-исток	
FSMIN	120000	Hz	Минимальная рабочая частота	
KP	0,81		Коэффициент использования непрерывного/прерывистого режимов	
ILIMITMIN	0,42	A	Нижний порог ограничения тока	
ILIMITMAX	0,48	A	Верхний порог ограничения тока	
RLS	2,4	MΩ	Резистор датчика входного напряжения	
RLS2	2,4	MΩ	Резистор датчика входного напряжения	
IRMS	0,16	A	Среднеквадратический ток в первичной обмотке (при VMIN)	
P_NO_LOAD	300	mW	Ожидаемая входная мощность в режиме "без нагрузки"	
DMAX	0,33		Максимальный рабочий цикл	
RTH_DEVICE	110,88	°C/W	Максимальное термическое сопротивление для микросхемы PI	
DEV_HSINK_TYPE	Печатная плата - медь 2 унции		Тип радиатора микросхемы PI	
DEV_HSINK_AREA	52	mm²	Площадь поверхности радиатора для микросхемы PI	
				
Цепь ограничителя уровня	
Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание	
Clamp Type	Стабилитрон		Тип цепи ограничения выброса на первичной обмотке	
VCLAMP	180	V	Ожидаемое среднеквадратичное значение напряжения среза	
Ожидаемые потери в ограничителе уровня	0,59	W	Мощность рассеяния при ограничении напряжения (напряжение среза)	
				
Параметры конструкции трансформатора	
Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание	
Тип сердечника	E20/10/6 (EF20)		Тип сердечника	
Материал сердечника	NC-2H (Nicera) или эквивалент		Материал сердечника	
Ссылка производителя катушки	Generic, 5 pri. + 5 sec.		Наименование катушки	
Ориентация катушки	Гориз.		Тип катушки	
Первичные выводы	4		Число задействованных выводов с первичной стороны катушки	
Вторичные выводы	3		Число задействованных выводов со вторичной стороны катушки	
USE_SHIELDS	Выкл.		Использовать экранные обмотки	
LP_nom	1701	µH	Номинальная первичная индуктивность	
LP_Tol	10,0	%	Точность индуктивности первичной обмотки	
NP	94,0		Расчетное число витков первичной обмотки	
NSM	5		Число витков "главной" вторичной обмотки	
Плотность первичного тока	5	A/mm²	Плотность тока в первичной обмотке	
VOR	110,0	V	Напряжение обратного хода	
BW	12,50	mm	Ширина обмоток катушки	
ML	0,00	mm	Ширина защитного зазора слева	
MR	0,00	mm	Ширина защитного зазора справа	
FF	65	%	Фактический коэффициент заполнения трансформатора. 100% означает, что все окно под обмотку заполнено	
AE	32,10	mm²	Площадь поперечного сечения сердечника	
ALG	173	nH/T²	Эффективная индукция сердечника с зазором	
BM	259	mT	Максимальная магнитная индукция	
BAC	91	mT	Магнитная индукция потерь в сердечнике	
LG	0,202	mm	Расчетная величина немагнитного зазора	
L_LKG	51,03	µH	Расчетная индукция рассеяния первичной обмотки	
LSEC	15	nH	Индуктивность проводников вторичной обмотки	
				
Первичная обмотка, секция 1	
Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание	
NP1	95		Округленное до целого число витков первой секции первичной обмотки	
Диаметр проволоки	0,20	mm	Фактический внутренний диаметр провода первичной обмотки	
Способ намотки	1-жильный		Число проводов скрутки для намотки первичной обмотки	
L	1,83		Число слоев первичной обмотки	
DC Copper Loss	0,05	W	Потери в меди в 1-й секции первичной обмотки	
				
Выход 1	
Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание	
VO	12,00	V	Выходное напряжение	
IO	1,00	A	Выходной ток	
VOUT_ACTUAL	12,02	V	Фактическое выходное напряжение	
NS	6		Число витков вторичной обмотки	
Диаметр проволоки	0,45	mm	Фактический внутренний диаметр провода вторичной обмотки	
Способ намотки	1-жильный		Число проводов скрутки для намотки выходной обмотки	
L_S_OUT	0,31		Число слоев вторичной выходной обмотки	
DC Copper Loss	0,09	W	Потери в меди вторичной обмотки	
VD	0,85	V	Прямое падение на диоде выходной обмотки	
PIVS	55	V	Пиковое обратное напряжение на выходном выпрямителе	
ISP	3,03	A	Пиковый ток вторичной обмотки	
ISRMS	1,58	A	Среднеквадратический ток вторичной обмотки	
RTH_DIODE	60,24	°C/W	Максимальное термическое сопротивление для выходного диода	
OD_HSINK_TYPE	Печатная плата - медь 2 унции		Тип радиатора выходного диода	
OD_HSINK_AREA	94	mm²	Площадь поверхности радиатора выходного диода	
CO	470 x 1	µF	Выходная емкость	
IRIPPLE	1,23	A	Среднеквадратический ток пульсации выходного конденсатора	
Expected Lifetime	24565	hr	Ожидаемый срок службы выходного конденсатора	
				
Выход 2	
Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание	
VO	5,00	V	Выходное напряжение	
IO	0,20	A	Выходной ток	
VOUT_ACTUAL	5,00	V	Фактическое выходное напряжение	
NS	5		Число витков вторичной обмотки	
Диаметр проволоки	0,35	mm	Фактический внутренний диаметр провода вторичной обмотки	
Способ намотки	2-жильный		Число проводов скрутки для намотки выходной обмотки	
L_S_OUT	0,44		Число слоев вторичной выходной обмотки	
DC Copper Loss	0,08	W	Потери в меди вторичной обмотки	
VD	0,85	V	Прямое падение на диоде выходной обмотки	
PIVS	25	V	Пиковое обратное напряжение на выходном выпрямителе	
ISP	0,61	A	Пиковый ток вторичной обмотки	
ISRMS	0,32	A	Среднеквадратический ток вторичной обмотки	
RTH_DIODE	348,70	°C/W	Максимальное термическое сопротивление для выходного диода	
OD_HSINK_TYPE	Печатная плата - медь 2 унции		Тип радиатора выходного диода	
OD_HSINK_AREA	52	mm²	Площадь поверхности радиатора выходного диода	
CO	100 x 1	µF	Выходная емкость	
IRIPPLE	0,25	A	Среднеквадратический ток пульсации выходного конденсатора	
Expected Lifetime	16377	hr	Ожидаемый срок службы выходного конденсатора	
				
Цепь обратной связи	
Переменная	Значение	Единицы измерения	Описание	
DUAL_OUTPUT_FB_FLAG	Выкл.		Использовать регулирование по двум выходным каналам	
SF_FLAG	Выкл.		Использовать цепь плавного выключения	
TYPE_3CTRL_FLAG	Выкл.		Использовать цепь опережения фазы	
				
Рекомендации по макету	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Щелкните на значке Показать, чтобы выделить фрагмент печатной платы, относящийся к тексту рекомендации.
      		
	Описание	Показать	
1	Сделайте площадку вывода SOURCE (S) как можно больше для лучшего теплоотвода		
2	Старайтесь минимизировать длину дорожки стока		
3	Емкость вывода BYPASS должен быть как можно ближе к выводам BYPASS и SOURCE		
4	Старайтесь прокладывать "шумные" дорожки вдали от вывода EN/UV		
5	Дорожки токов обмотки смещения должны быть проложены вблизи входного конденсатора		
6	Старайтесь минимизировать длину цепи рассеяния высоковольтного выброса		
7	Соедините Y-конденсатор с выводом B первичной стороны для большей защиты от утечек. Старайтесь сделать дорожки максимально короткими		
8	Площадки для подключения ОС к вторичной обмотке, выходному диоду и выходному фильтрующему конденсатору должны быть минимизированы		
Спецификация	
Номер п/п	Количество	Компонент	Значение	Описание	Изготовитель	Шифр компонента	
1	1	C1	4,7 µF	4,7 µF, 400 V, Высоковольтный электролитический, (16 mm x 10 mm) 	Nippon Chemi-Con	ESMG401ELL4R7MJ16S	
2	1	C2	6,8 µF	6,8 µF, 400 V, Высоковольтный электролитический, (16 mm x 10 mm) 	Nippon Chemi-Con	EKXG401ELL6R8MJ1	
3	2	C3, C11	0,1 µF	0,1 µF, 16 V, Керамический, X7R 	TDK	C1005X7R1C104K	
4	1	C4	2,2 nF	2,2 nF, 250 VAC, Керамический, Класс Y 	TDK	CD12-E2GA222MYNS	
5	1	C5	560 pF	560 pF, 50 V, Керамический, C0G 	TDK	FK18C0G1H561J	
6	1	C6	390 pF	390 pF, 100 V, Керамический, C0G 	Epcos	B37979N1391J000	
7	1	C7	100 µF	100 µF, 10 V, Электролитический, Сверхнизкий ЭПС, 300 mΩ, (11 mm x 5 mm) 	United Chemi-Con	EKZE100ELL101ME11D	
8	1	C8	100 µF	100 µF, 10 V, Электролитический, Низкий ЭПС, 500 mΩ, (11,5 mm x 5 mm) 	United Chemi-Con	ELXZ100ELL101MEB5D	
9	1	C9	470 µF	470 µF, 25 V, Электролитический, Сверхнизкий ЭПС, 41 mΩ, (20 mm x 8 mm) 	United Chemi-Con	EKZE250ELL471MH20D	
10	1	C10	100 µF	100 µF, 16 V, Электролитический, Низкий ЭПС, 250 mΩ, (11,5 mm x 6,3 mm) 	United Chemi-Con	ELXZ160ELL101MFB5D	
11	4	D1, D2, D3, D4	1N4006	800 V, 1 A, Диод выпрямительный, DO-41 	Vishay	1N4006	
12	1	D5	FR106	800 V, 1 A, Быстровосстанавливающийся, 250 ns, DO-41 	Diodes Inc.	FR106	
13	2	D6, D7	SB180	80 V, 1 A, Шотки, DO-41 	Vishay	SB180	
14	1	F1	1 A	250 VAC, 1 A, Radial TR5, Инерционный 	Littelfuse / Wickmann(R)	37411000410	
15	1	L1	6 mH	6 mH, 1,6 A 	Panasonic	ELF18N016	
16	2	L2, L3	3,3 µH	3,3 µH, 2,66 A 	Bourns Inc.	RL822-3R3K-RC	
17	2	R1, R2	2,4 MΩ	2,4 MΩ, 5 %, 0,25 W, Угольно-плёночный 	Типовой		
18	1	R3	18 Ω	18 Ω, 5 %, 0,25 W, Угольно-плёночный 	Типовой		
19	1	R4	27 Ω	27 Ω, 5 %, 0,25 W, Угольно-плёночный 	Типовой		
20	1	R5	34 Ω	34 Ω, 1 %, 0,125 W, Металлоплёночный 	Типовой		
21	1	R6	1 kΩ	1 kΩ, 5 %, 0,125 W, Угольно-плёночный 	Типовой		
22	2	R7, R8	4,99 kΩ	4,99 kΩ, 1 %, 0,125 W, Металлоплёночный 	Типовой		
23	1	T1	E20/10/6 (EF20)	NC-2H (Nicera) или эквивалент Материал сердечника
См. Перечень материалов в разделе Конструкция трансформатора 	Epcos	B66311-G-X127	
24	1	U1	TNY267PN	TinySwitch-II, TNY267PN, DIP-8 	Power Integrations	TNY267PN	
25	1	U2	PS2501-1-K-A	Оптрон PS2501-1-K-A, 80 V, CTR 300 - 600 %, 4-DIP 	CEL	PS2501-1-K-A	
26	1	U3	TL431CLPM	2,495 V, Параллельный стабилизатор, 2 %, TO-92 	Texas Instruments	TL431CLPM	
27	1	VR1	P6KE180A	180 V, 5 W, 5 %, DO-204AC, TVS 	ON Semiconductor	P6KE180A	
28	1			52 mm² область печатного проводника платы. Толщина 2 унции (70 м). Радиатор диода D6.	Custom		
29	1			94 mm² область печатного проводника платы. Толщина 2 унции (70 м). Радиатор диода D7.	Custom		
30	1			52 mm² область печатного проводника платы. Толщина 2 унции (70 м). Радиатор микросхемы PI U1.	Custom		
 	 	 	 	 	 	 	
Электрическая схема	

Кинематическая схема	

Инструкции по намотке	
Первичная обмотка	
Начать с вывода(ов) 2 и намотать 95 витков (1 жильным проводом) [5]. в 2 слое(ях) слева направо. Завершив первый слой, наматывать следующий слой справа налево. При формировании последнего слоя распределить обмотку равномерно по всей ширине катушки. Завершить обмотку на выводе(ах) 1. 	
Добавить 3 слоя пленки [3] для изоляции. 	
Вторичная обмотка	
Начать с вывода(ов) 8 и намотать 5 витков (2 жильным проводом) [6]. Распределить обмотку равномерно по ширине катушки. Наматывайте в том же направлении что и первичную обмотку. Завершить обмотку на выводе(ах) 7. 	
Добавить 1 слой пленки [3] для изоляции. 	
Начать с вывода(ов) 6 и намотать 6 витков (1 жильным проводом) [7]. Распределить обмотку равномерно по ширине катушки. Наматывайте в том же направлении что и первичную обмотку. Завершить обмотку на выводе(ах) 8. 	
Добавить 2 слоя пленки [3] для изоляции. 	
Сборка сердечника	
Собрать и закрепить половинки сердечников [1]. 	
Покрытие лаком	
Покрыть [4] лаком равномерно. Не применять вакуумную пропитку. 	
	
Комментарии	
1. В трансформаторах без защитного зазора для всех вторичных обмоток использовать провод с тройной изоляцией.	
	
Материалы	
Элемент	Описание	
[1]	 Сердечник: E20/10/6 (EF20), NC-2H (Nicera) или эквивалент, с зазором для ALG - 173 нГн/Т². 	
[2]	 Катушка: Generic, 5 pri. + 5 sec. 	
[3]	 Барьерная пленка: Полиэстеровая лента [толщина 1 мил (25 мкм)] шириной 12,50 мм. 	
[4]	 Лак. 	
[5]	 Эмалированный провод: 0,2 mm, с двойной изоляцией. 	
[6]	 Провод в тройной изоляции: 0,35 mm. 	
[7]	 Провод в тройной изоляции: 0,45 mm. 	
	
Техническое описание проведения электрических испытаний	
Параметр	Условие	Спецификация	
Электрическая прочность, VAC	60 Гц 1 секунда, с выводов 1,2 на выводы 6,7,8.	3000	
Номинальная первичная индуктивность, мкГн	Замерено при амплитуде 1 В на стандартной рабочей частоте, между выводами 1 и 2, при разомкнутых выводах остальных обмоток.	1701	
Допуск, ±%	Допуск индуктивности первичной обмотки	10,0	
Индукция рассеяния первичной обмотки, мкГн	Замерено между выводами 1 и 2, при закороченных выводах остальных обмоток.	51,03	
	
Хотя источник питания рассчитан программой с учетом общих принципов безопасности, пользователь обязан убедиться, что данное исполнение источника питания удовлетворяет всем требованиям безопасности конечного продукта.	
	
Изделия и способы их использования, указанные здесь (включая цепи нагрузки источника питания, а также конструкцию трансформатора), могут быть защищены одним или более патентами США и других стран, или потенциально заявленными патентами, переданными Power Integrations. С полным перечнем патентов Power Integrations можно ознакомиться на сайте http://www.powerint.com	
 	 	 	 	
Ошибок в исполнении не обнаружено (Оптимизация завершена)