R 5.1kOm- 2 шт C 100n – 4 шт

R 51kOm – 3 шт C 330 mkf 16v -1шт

R 100kOm-1шт D 1n4148 - 3 шт

R 1.5kOm-1шт Стабилизатор 7805 -1 шт

R 6.8kOm-1шт MCP602 операционный усилитель -2шт

R 200 Om- 2 шт ATmega8 -1шт

R 100 Om- 1шт панельки на 8 ног – 2шт

R 56 Om- 1шт Ж.К дисплей 1602 -1 шт

R 10 kOm подстроечный резистор -2 шт D FR107 - 4 шт

R 3.3 kOm подстроечный резистор-3 шт